性能要件

# サービスレベル

## レスポンス時間目標値

| 機能 | 時間帯 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **平常時** | | **ピーク時** | |
| **画面レスポンス** | **サーバー内処理** | **画面レスポンス** | **サーバー内処理** |
| 機能共通 | 5秒 | 2秒 | 6秒 | 3秒 |

## 合格条件

主要機能において、400リクエスト／分のトランザクションがサーバー内処理目標時間を満たすこと。

## 前提条件

4,200人のうち800人の1/2が同時に使用することを想定し、平常時の処理要求数は1時間当たり24,000件を想定する。

# トランザクションレベル

リアルタイム処理を原則とし、ダーティーリード（他のトランザクションによるコミットされていない変更の読み出し）は不可とする。

ただし、処理パフォーマンスの低下を防ぐため、同じデータの参照時は他のトランザクションに排他ロックをかけず、更新処理は後勝ちとする。